（G09C）顾客特殊要求
更新项目序号	更新项目名称	更新时间	客户协议编号	
Cam1	过回流炉一次	2017/6/23	G09C20170634	
备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：

预审部分：

CAM部分： 
   1.过回流炉一次
      ①对于OSP表面处理且有树脂塞孔的板，在终检1流程备注：板需要过回流炉一次（P2、P3可外发P1）
      ②对于非OSP表面处理且有树脂塞孔的，在终检流程备注：板需要过回流炉一次（P2、P3可外发P1）