（AB7T）顾客特殊要求
更新项目序号	更新项目名称	更新时间	客户协议编号	
共用1CAM1，2		2017/7/13	AB7T20170714	
				
备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1.标记：
     完成板厚为1.0mm时，需要用FP字母代替我司LOGO,其它标记按我司默认规则加
预审部分：

CAM部分： 
1．	阻抗条：
CAM拼板时，需要将阻抗条设计在拼版正中间（可以不用考虑拼板利用率）
   2.ERP备注：
      外层完成铜厚<2 OZ时,在阻焊和终检备注：阻焊不允许套印