（S9VY）顾客特殊要求
更新项目序号	更新项目名称	更新时间	客户协议编号	
Cam1	白油块	20180503	S9vy20180421	
GY1	加我司生产型号	20180203	S9VY20180133	
共用1	标记	20171127	V38720171148	
备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
     1.标记：
           顾客制板说明中有标记要求时，以制板说明为准；制板说明中无标记要求时，加我公司标记中除了FP LOG 的剩余部分标记，加周期标记，加我司生产型号，不加无铅标记

预审部分： 
  
CAM部分： 
1.白油块：
    SN处白油块的厚度按20-35微米，同时ERP备注：白油块需平整、光滑和不透底色。