2G0K000FA0  底层整板正字-CAM工程师：彭辉、QA工程师：张明丹

原因分析：此板底层字符文件部分是正字，部分是反字，由于所有的正字举例焊盘很远，不需要cam做优化，所以制作过程中没有仔细查看是否有反字，
只是按正常的制作方式完成了字符层的制作。而且这个订单是个4天急件，为了尽快处理下线，后面的检查也就没有特别注意，最终导致问题漏出。
Qa在补检时看订单很容易也没有特殊注意此项检查，发现底层有部分反字没太在意就把此问题给漏出。 

注意事项： 对于CAM制作规范中的要求各岗位一定需要执行到位。