2S94F004 客户投诉霍尔孔(器件孔)被塞孔
问题描述: 文件中的孔径较小，孔壁间距不足，直接按过孔处理，缩孔且做了树脂塞孔。
 
注意事项：类似如所示的孔为霍尔孔，特点是打在顶底层长条形贴片焊盘中心上规则的一排小孔，此类孔是器件孔，不是打在贴片上的过孔, 此类孔需正常补偿且不能塞孔，当预审指示小于xxmil孔做塞孔，其中包含此类钻孔或孔壁间距不足预审又无指示时，需确认。