2V144ZV4A 漏铣槽导致投诉

     原因分析：此板客户有提供SET拼版外形，同时也有提供mill层，cam当时核实过二者的外形是完全一致的，就没有再用mill层去转换外形层了。同时cam也有看到mil层每单元都有个D字形，由于这个D字形类似有些客户标示拼版方向的
于是cam认为这个D字形就是指示cam，这个SET拼版中各单元都是顺拼的意思，所以就没有去处理这个D字形了。导致漏铣槽。

   预防措施：MILL层与外形加工层性质相同，MILL层就是最终成型的锣带。