4D07401NA0字符框残缺

原因分析：制作时只保证了字符的清晰，没有理会字符框

注意事项：对于字符的处理，器件框被削模糊同样属于模糊范围，能放大的尽量放大，不能放大的一定要跟客户确认允许模糊