6A9H2001A0  镀孔菲林与钻孔文件大小不一至。

原因分析：确认单确认加大盲孔，镀孔菲林忘记加大，导致文件报废。

注意事项：来回修改文件注意相关联的项目需要更改。