8A00600QA 漏编写铣槽孔，导致在线板报废。

原因分析：漏铣金属槽孔此板在制作时有参考其它料号制作，在编写ERP流程时，就直接复制参考板的流程，忽略了这个板比参考板多做了一个金属化铣槽层，同时对于输出TXT信息的查看未执行到位，没有查看流程提示信息。由于此单到凌晨才做完，后面检查时也只是将重心放在了文件的检查上面，没有仔细核实此板与参考板的处，导致ERP漏铣槽流程。

注意事项：编写ERP流程时仔细核实流程完整性。