CS79600BA顾客投诉未按照GKO做避铜处理

原因分析：此板顾客设计文件中提供了GKO层（禁止布线层），并在Word文档中要求，铜皮控制在GKO范围内。意思是GKO区域内全是基材，而CAM制作时没有将所有层此区露削铜处理

注意事项：遇到类似情况，需要确认